# ip dhcp-relay server-address

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPリレー

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip dhcp-relay server-address SERVER`

## コマンド説明

対象インターフェースで受信したDHCPパケットの転送先IPアドレスを追加する（DHCPリレーエージェント機能の設定）。
転送先IPアドレスは、受信インターフェース1つに対して5個まで登録可能。
no形式で実行した場合は、転送先IPアドレスを削除する。

## パラメーター

`SERVER := {A.B.C.D|X:X::X:X IFNAME}`
  DHCPパケットの転送先のIPアドレス、IPv6アドレス。IPv6アドレスを指定した場合は、転送先インターフェースの指定も必要。対象インターフェースで受信したDHCPパケットは、ここで指定したIPアドレスに転送される

## 使用例

eth1で受信したDHCPパケットを他のサブネットに存在するDHCPサーバー「192.168.30.5」に転送するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay server-address 192.168.30.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド