# 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

AP共通設定（APプロファイル）は、以下のコマンドで設定、確認します。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
AP共通設定（APプロファイル）モードへの移行 |  | ap-profile local(local)（無線設定モード）
リセットボタン | 有効 | initialization-button enable(local)（APプロファイルモード）
LED表示 | 有効 | led enable(local)（APプロファイルモード）
MACフィルター | 未設定 | wireless-mac-filter(local)（APプロファイルモード）
コメント（説明文） | 未設定 | description(local)（APプロファイルモード）
キャプティブポータルの仮想IPアドレス | 未設定 | captive-portal virtual-ip(local)（APプロファイルモード）
USBポート | 無効 | usb-port enable(local)（APプロファイルモード）
設定コマンド（無線インターフェース単位）
無線インターフェースごとの設定開始 |  | radio(local)（APプロファイルモード）
無線電波の送受信 | 無効 | enable(local)（APプロファイル・無線モード）
所属先無線ネットワーク（VAP単位） | 未設定 | vap(local)（APプロファイル・無線モード）
無線モード（プロトコル） | 各種設定により異なる | mode(local)（APプロファイル・無線モード）
使用帯域幅 | 20MHz | bandwidth(local)（APプロファイル・無線モード）
自動選択候補チャンネル | all | channels(local)（APプロファイル・無線モード）
無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | station-isolation enable(local)（APプロファイル・無線モード）
接続可能クライアント数 | 500 | max-clients(local)（APプロファイル・無線モード）
エアタイムフェアネス | 無効 | airtime-fairness mode(local)（APプロファイル・無線モード）
近隣AP検出 | 無効 | neighbor-ap-detection enable(local)（APプロファイル・無線モード）
1チャンネルごとの近隣AP検出 | 無効 | single-channel-scan enable(local)（APプロファイル・無線モード）
スキャン間隔 | 60秒 | single-channel-scan interval(local)（APプロファイル・無線モード）
スキャン時間 | 50ミリ秒 | single-channel-scan duration(local)（APプロファイル・無線モード）
スキャン結果保持時間 | 3600秒 | single-channel-scan keep-data-time(local)（APプロファイル・無線モード）
レガシーレート | all | legacy-rates(local)（APプロファイル・無線モード）
OFDMA | 無効 | ofdma enable(local)（APプロファイル・無線モード）
マルチキャスト送信レート | 無線1は11, 無線2は6 | multicast-tx-rate(local)（APプロファイル・無線モード）
RTSしきい値 | 2347 | rts-threshold(local)（APプロファイル・無線モード）
確認コマンド
AP共通設定（APプロファイル）の表示 |  | show wireless ap-profile(local)（非特権EXECモード）
無線の送受信パケット・バイト数の表示 |  | show wireless ap counter(local)（非特権EXECモード）

## VAP基本設定

ここでは、任意のVAPを有効にし、無線ネットワーク設定を割り当てる方法について説明します。

1. VAPで使用するセキュリティーとネットワークの設定を行います。
   1. WPAパーソナルのセキュリティー設定を作成します。
      ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

          awplus(config)# wireless
          awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal

   2. WPAパーソナルのセキュリティーキーの設定を行います。
      ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890
          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit

   3. VAPで使用する無線ネットワーク設定を作成します。
      ここでは、無線ネットワーク設定番号を「2」とします。

          awplus(config-wireless)# network 2

   4. SSIDを指定します。
      ここでは、SSIDを「network2」とします。

          awplus(config-wireless-network)# ssid network2

   5. 手順3で設定したネットワークにセキュリティーを割り当てます。

          awplus(config-wireless-network)# security 2
          awplus(config-wireless-network)# exit

2. ネットワーク設定をVAP2に割り当てます。
   1. ローカルAP用のAPプロファイル「local」を編集するためAPプロファイルモードに入ります。

          awplus(config-wireless)# ap-profile local

   2. APプロファイル・無線モードに移行し無線1を有効にします。

          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable

   3. VAP2にネットワーク設定を割り当てます。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

      Note

      無線2のVAPにもネットワーク設定を割り当てる場合は、下記コマンドを実行してください。

          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# exit
          awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 2
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable
          awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2

3. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local

## USBポートの有効化

本製品のUSBポートはデフォルト無効です。
USBポートを使用する場合は以下の手順で有効化してください。
Note

USBポートを無効化する場合は手順2のusb-port enable(local)コマンドをno形式で実行してください。

1. 無線設定モードに移行し、さらに「local」プロファイルを対象としたAPプロファイルモードに移行します。

       awplus(config)# wireless
       awplus(config-wireless)# ap-profile local

2. usb-port enable(local)コマンドでUSBポートを有効にします。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# usb-port enable

3. 特権EXECモードに戻り、設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof)# end
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local