# edca-parameters ap

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# edca-parameters ap CATEGORY [aifs <0-15> & ecw-min <0-15> & ecw-max <0-15> & max-burst <0-8100>]`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no edca-parameters ap CATEGORY`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおけるアクセスポイントのEDCAパラメーターを変更する。
これらのパラメーターは、Wi-Fiマルチメディア（WMM）有効時に、本製品から無線クライアント宛ての通信における各種データの送信優先度を決めるもの。
設定はデータ種別（アクセスカテゴリー）ごとに行う。
no形式で実行した場合は指定したデータ種別に対するアクセスポイントのEDCAパラメーターを初期値に戻す。
初期値は以下のとおり（カッコ内は実際の設定値）。

| aifs | ecw-min | ecw-max | max-burst
voice | 1 | 2 (3) | 3 (7) | 15 (1.5ms)
video | 1 | 3 (7) | 4 (15) | 30 (3.0ms)
best-effort | 3 | 4 (15) | 6 (63) | 0 (0.0ms)
background | 7 | 4 (15) | 10 (1023) | 0 (0.0ms)

## パラメーター

`CATEGORY`
  データ種別（アクセスカテゴリー）。以下から選択する
  `voice`
    音声（低レイテンシーかつ帯域保証が必要なデータ）
  `video`
    ビデオ（帯域保証が必要なデータ）
  `best-effort`
    ベストエフォート（通常のIPデータ）
  `background`
    バックグラウンド（最高のスループットが要求されるものの、時間に制約されない大容量データ）
`aifs <0-15>`
  フレームの送信間隔を1～15（スロット）で設定する
`ecw-min <0-15>`
  最小コンテンションウィンドウ。指定値をnとした場合、実際の設定値は「2のn乗 - 1」（2^n - 1）となる。ecw-maxより大きい値は指定できない
`ecw-max <0-15>`
  最大コンテンションウィンドウ。指定値をnとした場合、実際の設定値は「2のn乗 - 1」（2^n - 1）となる。ecw-minより小さい値は指定できない
`max-burst <0-8100>`
  最大バースト時間（複数パケットの連続送信時間）。実際の設定値は「指定値 × 0.1」ミリ秒となる（例：100を指定した場合、100 × 0.1 = 10ミリ秒）

## 注意・補足事項

本設定はWMM（wmm enable）が有効の時だけ意味を持つ。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7413-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド