# tunnel mode gre

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / GRE

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode gre [ipv6]`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをGRE（Generic Routing Encapsulation）に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
GREトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4、IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4、IPv6
- 上位層モジュール：IPv4、IPv6
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4/IPv6アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4/IPv6アドレス（tunnel destinationコマンド）
- オプション設定パラメーター
  - 外側TTL値（tunnel ttlコマンド）
  - 外側DSCP値（tunnel dscpコマンド）
  - GREチェックサムの有効・無効（tunnel checksumコマンド）

## パラメーター

`ipv6`
  外側プロトコル（デリバリープロトコル）としてIPv6を使う場合に指定する。本パラメーター指定時は、tunnel source、tunnel destinationコマンドでIPv6アドレスを指定する必要がある。省略時は外側プロトコルとしてIPv4を使う

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをGREに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode gre

## コマンドツリー

## 関連コマンド