# security

モード
  WDS設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-wds)# security <1-65535>`

`(config-wireless-wds)# no security`

## コマンド説明

対象WDS接続設定で使用するセキュリティー設定を指定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
セキュリティー設定はあらかじめsecurity mode wpa-personalコマンドで作成しておく必要がある。

## パラメーター

`<1-65535>`
  セキュリティー設定番号

## 注意・補足事項

WDS接続用のVAPのセキュリティーはWPAパーソナルのみ使用可能。
以下の無線APではWDS接続用VAPのセキュリティーにWPA3を使用できない。

- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ1402、AT-TQm1402
- AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R

以下のAPでは、無線3でのみWDS接続用VAPのセキュリティーにWPA3を使用可能。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R
- AT-TQ3403-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド