# apsd enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] apsd enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、Wi-Fiマルチメディア（WMM）のAPSD（Automatic Power Save Delivery）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はAPSDを無効にする。
初期設定は無効。
APSDを有効にすると、APSD（U-APSD）に対応したモバイル端末（VoIP）の消費電力を抑え通話時間を延ばすことができる。
Note

モバイル端末のAPSD（U-APSD）の仕様により本製品と通信ができなくなることがあります。その際は本設定を無効にしてご利用ください。

## 注意・補足事項

本設定はWMM（wmm enable）が有効の時だけ意味を持つ。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7413-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド