# station-isolation enable(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] station-isolation enable`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおいて、同一VAPに接続している無線クライアント間の通信遮断を有効にする。
no形式で実行した場合は無線クライアント間の通信遮断を無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

VAP単位で同一VAPに接続している無線クライアント間の通信遮断を有効にしたい場合は、無線ネットワーク設定でclient-isolation-mode vap(local)コマンドを有効にする。

## コマンドツリー

## 関連コマンド