# walled-garden entry(local)

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線機能 / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

`(config-wireless-network-cp)# no walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

## コマンド説明

キャプティブポータル使用時、Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーが閲覧可能なページを指定する。指定したページ以外を閲覧しようとするとWeb認証ページが再度表示される。
no形式で実行した場合は設定した宛先を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス。特定のアドレス宛てに通信したい場合に指定する
`A.B.C.D/M`
  IPv4アドレスとサブネットマスク長。特定のアドレス範囲に通信したい場合に指定する
`FQDN`
  FQDNアドレス。特定のURL宛てに通信したい場合に指定する。FQDNアドレスではホスト名（ホスト上のパスは含めない）にワイルドカードを使用可能（例：*.example.com、example.*.com、example.*）

## 注意・補足事項

登録可能なエントリーの最大数は50件。
FQDNアドレスの一文字目は文字または数字を指定。末尾にハイフンの使用は禁止。各ピリオド間の文字数は63文字以内で指定。
FQDNアドレスでワイルドカードを使用する場合は、walled-garden-dns-proxy enable(local)コマンドを有効にする必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド