# tunnel mode provisioned

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode provisioned`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードを国内標準プロビジョニング方式に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
国内標準プロビジョニング方式を利用したトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - 上流インターフェース（tunnel provisioned upstream-interfaceコマンド）
  - プロビジョニングサーバーにアクセスするためのユーザー名・パスワード（tunnel provisioned authenticationコマンド）

Note

国内標準プロビジョニング方式を利用したトンネルインターフェースでは、実際に利用するトンネリング方式、トンネルの終端アドレス、トンネルインターフェースに設定する上位層アドレス（IPv4アドレス）などはプロビジョニングサーバーから自動的に取得・設定されます。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードを国内標準プロビジョニング方式に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# tunnel mode provisioned

## コマンドツリー

## 関連コマンド