# atmf virtual-link

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf virtual-link id <1-4094> {ip A.B.C.D|interface IFNAME} remote-id <1-4094> {remote-ip A.B.C.D|remote-host HOSTNAME} [remote-area NAME]`

`(config)# no atmf virtual-link id <1-4094>`

## コマンド説明

AMF仮想リンクを設定する。
no形式で実行した場合はAMF仮想リンクを削除する。
AMF仮想リンクは、IPv4ネットワーク経由でAMF対応機器同士を接続し、AMFパケットの送受信を行う仮想的なポート（トンネルエンドポイント）およびリンク（トンネル）のこと。
AMF仮想リンクでは、AMFパケットをIPパケットに載せて運ぶため、IPによる通信が可能であれば、AMF対応機器間にAMF非対応機器が介在していてもAMFネットワーク上は2台が直結されているかのように扱うことができる。
また、通常のAMF接続ポートでは、1つの物理ポートに複数のAMFノードを接続することはできないが、AMF仮想リンクを使用すれば同一物理ポート上に複数のAMFノードを接続することが可能となる。

## パラメーター

`id <1-4094>`
  ローカルID
`ip A.B.C.D`
  ローカル側のIPアドレス
`interface IFNAME`
  ローカル側のインターフェース名。ローカル側IPアドレスが不定な場合はipパラメーターの代わりに本パラメーターでインターフェース名を指定する
`remote-id <1-4094>`
  リモートID
`remote-ip A.B.C.D`
  リモート側のIPアドレス。セキュア仮想リンク（atmf virtual-link protection ipsecコマンド）を使用する場合は、リモート側のIPアドレスが不定な場合に0.0.0.0を指定する設定が可能
`remote-host HOSTNAME`
  リモート側のホスト名。別途、DNS問い合わせの設定（ip name-server、ip domain-lookupコマンド）が必要
`remote-area NAME`
  リモートエリア名。　本オプションは、AMFエリア仮想リンクを設定するときに使用する。

## 使用例

センター側のAMFノードHQ001（10.1.1.1）と、リモート側のAMFノードBR101（10.10.10.1）の間にAMF仮想リンクを設定する。
ローカル/リモートのIDとIPアドレスは、対向ノードと逆に設定すること。

    HQ001(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.1.1.1 remote-id 1 remote-ip 10.10.10.1

    BR101(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.10.10.1 remote-id 1 remote-ip 10.1.1.1

センター側のAMFノードHQ001（10.1.1.1）のエリアと、リモート側のAMFノードBR101（10.10.10.1）のエリアの間に、AMF仮想リンクを設定する。
ローカル/リモートのIDとIPアドレスは、対向ノードと逆に設定すること。

    HQ001(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.1.1.1 remote-id 1 remote-ip 10.10.10.1 remote-area BR101-AREA

    BR101(config)# atmf virtual-link id 1 ip 10.10.10.1 remote-id 1 remote-ip 10.1.1.1 remote-area HQ001-AREA

## 注意・補足事項

AMF仮想リンクの設定可能数は下記のとおり（通常の仮想リンクとエリア仮想リンクの合計値）。

機種 | 設定可能数
AMF Cloud（バージョン5.5.5-0.1以降） | 800 ※下の注をご参照ください。
AMF Cloud（バージョン5.5.1-2.1以降） | 1000 ※下の注をご参照ください。
AMF Cloud（バージョン5.4.7-1.1以降） | 300 ※下の注をご参照ください。
AMF Cloud（バージョン5.4.7-0.x系列以前） | 60
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.5-0.2以降） | 800 ※下の注をご参照ください。
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.1-2.1以降） | 1000
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.1-1.x以前） | 300
vFirewall（AT-NFV-APL） | 60
AT-ARX200S-GTXとAT-ARX200S-GT | 60
AT-AR4000S-Cloud | 60
AR4050S/AR4050S-5G/AR3050S/AR2050V/AR2010V | 60
SwitchBlade x8100（AT-SBx81CFC960（バージョン5.4.5-0.1以降）） | 60
SwitchBlade x8100（AT-SBx81CFC960（バージョン5.4.4系列以前）） | 32
SwitchBlade x8100（AT-SBx81CFC400） | 32
SwitchBlade x908 | 32
SwitchBlade x908 GEN2 | 60
SwitchBlade x908 GEN3 | 60
x980シリーズ | 32
x950/x560/x530/x530L/x320シリーズ | 32
AT-DC2552XS、x930/x900/x610/x550/x510/x510Lシリーズ、AT-IX5-28GPX | 20
AT-AR1050V、AT-TQRシリーズ、x540Lシリーズ、x250シリーズ | 6
x330/x310/x240/x230（52ポート版を含む）/x230L/x220/x210/x200/IE340/IE340L/IE220/IE210L/IE200シリーズ | 6（推奨は1）

Note

※AMF Cloud（バージョン5.4.7-1.1以降）に関しては、以下の注意、制限事項があります。

- バージョン5.4.7-1.1～5.5.1-1.xでは、設定可能な仮想リンクの最大数のうち仮想エリアリンクは60までです。
  バージョン5.5.1-2.1以降では、設定可能な仮想リンクの最大数まで仮想エリアリンクを作成できます。
- 仮想クロスリンク（atmf virtual-crosslinkコマンド）は、仮想リンクの最大数とは別に1つだけ設定可能です。
- セキュアモード（atmf secure-modeコマンド）有効時の仮想リンク最大数は126です。
- AMFマスター上で120を超えるAMF接続（AMFリンク、クロスリンク、仮想リンク、仮想クロスリンクの合計）を使用する場合は、AMFネットワーク上の全ノードを5.4.7-1.1以降にしてください。
- バージョン5.4.7-1.xでは次の制限があります（5.4.7-2.x以降にはこれらの制限はありません）。
  - アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Microsoft Azure上のAMF Cloudにおける仮想リンク最大数は60です。
  - アマゾン ウェブ サービス（AWS）上のAMF Cloudにおける仮想リンク最大数は60です。
  - AMFマルチテナント機能における各AMFコンテナの仮想リンク最大数は60です。
- AMFマルチテナントコントローラー全体での仮想リンク最大数は、各バージョンで管理可能な最大メンバー数に依存します（5.4.8-0.x以降は18000）。

Note

AMF仮想リンクからAMFリンクへ切り替える際に、以下のような構成変更を行う場合は、必ず仮想リンクを2つ以上持つスイッチAから先にAMF仮想リンクの設定を削除してください。

具体的な手順は以下の通りです。

1. スイッチAから、スイッチCとの間に設定したAMF仮想リンクを削除します。これにはatmf virtual-linkコマンドを使います。本設定により、スイッチCがAMFネットワークから離脱します。

       SwitchA(config)# no atmf virtual-link id 2

2. AMFネットワークでスイッチCの離脱が検知された後、スイッチCから、スイッチAとの間に設定したAMF仮想リンクを削除します。
   これにはatmf virtual-linkコマンドを使います

       SwitchC(config)# no atmf virtual-link id 2

3. スイッチBのポートをAMFリンクに設定します。これにはswitchport atmf-linkコマンドを使います

       SwitchB(config)# interface port1.0.1
       SwitchB(config-if)# switchport atmf-link

4. スイッチCのポートをAMFリンクに設定します。これにはswitchport atmf-linkコマンドを使います。本設定により、スイッチCがAMFネットワークに参加します。

       SwitchC(config)# interface port1.0.1
       SwitchC(config-if)# switchport atmf-link

設定は以上です。
Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。
ローカルIDはAMF仮想リンク（atmf virtual-linkコマンド）とAMF仮想クロスリンク（atmf virtual-crosslinkコマンド）が共通して使用するため、AMF仮想リンクとAMF仮想クロスリンクで同じ番号を使うことはできない。
1台のAMFメンバー上に、AMFマスターまでの経路（アップリンク）としてAMFリンクとAMF仮想リンクが同時に存在する構成は未サポート。
remote-ipパラメーターに0.0.0.0（不定）を指定できるのは、セキュア仮想リンク（atmf virtual-link protection ipsecコマンド）を使用する場合だけ。
セキュア仮想リンクの両側で「remote-ip 0.0.0.0」を設定することはできない。また、NAT配下の装置では「remote-ip 0.0.0.0」を指定することができない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド