# airtime-fairness mode

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode {evenly|manual}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no airtime-fairness [enable]`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、エアタイムフェアネスを有効にする。
no形式で実行した場合はエアタイムフェアネスを無効にする。
初期設定は無効。
エアタイムフェアネスの有効時は、通信スピードに関わらず接続されているすべてのクライアントに同じ通信時間（エアタイム）が提供される。

## パラメーター

`evenly`
  自動割り当て
`manual`
  手動割り当て（airtime-percentageコマンドでVAPごとにエアタイムの割り当てを手動設定する）
`enable`
  no形式でエアタイムフェアネスを無効化するときに指定する。省略可能

## 注意・補足事項

手動割り当て（manual）は下記APのみサポート。
下記以外のAPでエアタイムフェアネスを有効にする場合は自動割り当て（evenly）を使用すること。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R
- AT-TQ3403-R

対象機種（hwtype）として上記以外のAPを指定したAPプロファイルで手動割り当て（manual）を選択した場合、該当APプロファイルは無効になる。
AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-1.1以降でサポート。それ以前では、常時有効となり設定変更はできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド