# over-the-ds enable(local)

モード
  WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー
  無線機能 / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] over-the-ds enable`

## コマンド説明

高速ローミングの設定において、分散システム（DS）を介した認証要求を有効にする。
no形式で実行した場合は、分散システム（DS）を介した認証要求を無効にする。
初期設定は無効。
有効時、無線クライアントは、現在接続している無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The DS）。
無効時、無線クライアントは、無線を介して直接移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The Air）。

## 注意・補足事項

無線3での高速ローミングの「分散システム」は未サポート。初期設定の無効から変更しないこと

## コマンドツリー

## 関連コマンド