# tunnel mode gre multipoint

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / マルチポイントVPN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode gre multipoint`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをマルチポイントGRE（Generic Routing Encapsulation）に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
マルチポイントGREトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4アドレス（tunnel endpointコマンド）※エンドポイント（複数設定可）
- オプション設定パラメーター
  - 外側TTL値（tunnel ttlコマンド）
  - 外側DSCP値（tunnel dscpコマンド）
  - GREチェックサムの有効・無効（tunnel checksumコマンド）

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをマルチポイントGREに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode gre multipoint

## コマンドツリー

## 関連コマンド