# arp

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`(config)# arp A.B.C.D HHHH.HHHH.HHHH`

`(config)# no arp A.B.C.D`

## コマンド説明

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH`
  物理（MAC）アドレス

## 使用例

IPアドレス192.168.30.254、MACアドレス00-00-f0-f0-ab-cdのスタティックARPエントリーを登録する。

    awplus(config)# arp 192.168.30.254 0000.f0f0.abcd

## コマンドツリー

## 関連コマンド