# airtime-fairness mode(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode {evenly|manual}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no airtime-fairness [enable]`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおいて、エアタイムフェアネスを有効にする。
エアタイムフェアネスを有効にすると、通信スピードにかかわらずVAP間とVAPに接続されている無線クライアントに対して同じ通信時間（エアタイム）を提供する。
例えば、VAP0に10台の無線クライアント、VAP1に20台の無線クライアント、VAP2に5台の無線クライアントが接続している状態でエアタイムフェアネスを有効にすると、初めにVAP0、1、2に約33.3%のエアタイムを割り振り、次に各VAPに接続している無線クライアントに対してエアタイムを割り振る。各無線クライアントに割り振られるエアタイムは、VAP0は約3.3%、VAP1は約1.7%、VAP2は約6.7%となる。
no形式で実行した場合はエアタイムフェアネスを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`evenly`
  自動割り当て（各VAPに対し均等にエアタイムを割り振る）
`manual`
  手動割り当て（airtime-percentageコマンドでVAPごとにエアタイムの割り当てを手動設定する）
`enable`
  no形式でエアタイムフェアネスを無効化するときに指定する。省略可能

## コマンドツリー

## 関連コマンド