# tunnel destination

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / トンネルインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-if)# tunnel destination dhcp interface IFNAME`

`(config-if)# no tunnel destination`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点アドレス（トンネル接続の対向装置）を指定する。
no形式で実行した場合は終点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では終点アドレス未指定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  デリバリーパケットの終点IPv4アドレス。デリバリープロトコルがIPv4（L2TPv3 over IPv4、GRE over IPv4）のときだけ有効
`X:X::X:X`
  デリバリーパケットの終点IPv6アドレス。デリバリープロトコルがIPv6（L2TPv3 over IPv6、GRE over IPv6、IPv4 over IPv6）のときだけ有効
`HOSTNAME`
  デリバリーパケットの終点ホスト名
`dhcp interface IFNAME`
  対向装置（AFTR）のアドレスをDHCPv6サーバーから取得する場合に、DHCPv6またはDHCPv6 PDクライアントが動作しているインターフェースを指定する。DS-Liteトンネルインターフェースでのみ有効

## コマンドツリー

## 関連コマンド