# log

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] log DESTINATION`

## コマンド説明

既定のログ出力先（bufferedログ、permanentログ、consoleログ）を有効にする。あるいは、任意設定のログ出力先（hostログ、emailログ）を新たに定義する。
no形式で実行した場合は既定のログ出力先を無効にする。あるいは、任意設定のログ出力先を削除する。
hostログ、emailログを新規に定義した場合は、本コマンドの実行後、log(filter)コマンドでメッセージフィルターを追加し、どのようなメッセージを出力するかを指定する必要がある（メッセージフィルターを追加するまで実際にはメッセージが出力されない）。
一方、bufferedログ、permanentログ、monitorログ、consoleログは初期状態で定義済みかつ有効であり、メッセージフィルターも設定されている（monitorログはつねに有効であるため本コマンドの操作対象外）。

## パラメーター

`DESTINATION`
  ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、具体的な出力先（syslogサーバー、メールアドレス）も指定する
  `buffered`
    ランタイムメモリー。初期状態で有効に設定されている
  `permanent`
    フラッシュメモリー。初期状態で有効に設定されている
  `console`
    コンソール＋仮想端末。初期状態で有効に設定されている
  `host {A.B.C.D|X:X::X:X} [vrf VRFNAME]`
    syslogサーバー。サーバーのIPv4アドレス（A.B.C.D）またはIPv6アドレス（X:X::X:X）を指定する。また非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）上のsyslogサーバーを使用するときはvrfパラメーターでVRFインスタンス名を指定する（省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する）
  `email TOADDRESS`
    電子メールアドレス。TOADDRESSにメールアドレスを指定する
  `external FILEPATH`
    外部メディア（USBメモリー・SDHCカード）上のファイルパス。外部メディア上にないファイルパスは指定できない。指定したファイルやディレクトリーが存在しない場合は自動的に作成される。また、指定したファイルがすでに存在していた場合は、該当ファイルにログが追記されていく（log size、log rotateコマンドの設定により、既存ファイルの内容はローテート、削除される可能性があるので注意）。

## 使用例

コンソールポートへのログ出力を無効にする。

    awplus(config)# no log console

syslogサーバー192.168.10.2宛てのhostログを定義する。

    awplus(config)# log host 192.168.10.2

電子メールアドレスadmin@example.com宛てのemailログを定義する。

    awplus(config)# log email admin@example.com

USBメモリー上の/var/log/messages.txtファイルにログを出力する。

    awplus(config)# log external usb:/var/log/messages.txt

SDカード上の/var/log/messages.txtファイルにログを出力する。

    awplus(config)# log external card:/var/log/messages.txt

## 注意・補足事項

monitorログは端末セッションごとに出力をオン・オフするものであるため（terminal monitorコマンド）、それ自体としては有効・無効といった状態を持たない。そのため、本コマンドでmonitorログの状態を操作することはできない。なお、monitorログの出力条件はlog(filter)コマンドで変更可能。
emailログを使用する場合は、あらかじめメール送信のための基本設定を済ませておくこと（mail fromコマンド、mail smtpserverコマンド）。
syslogサーバーを複数設定するときは、すべて同一のVRFインスタンス（グローバルVRFインスタンスを含む）所属のものを指定する必要がある。異なるVRFインスタンスに所属するsyslogサーバーを複数設定することはサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド