# script

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# script <1-5> FILEPATH`

`(config-trigger)# no script {<1-5>|FILEPATH|all}`

## コマンド説明

トリガー起動時に実行するスクリプトファイルを登録する。1つのトリガーに関連付けられるスクリプトは最高5個。
no形式で実行した場合はスクリプトの登録を解除する。

## パラメーター

`<1-5>`
  スクリプトの実行順序。すでに指定した番号でスクリプトが登録されていた場合は、新しいものと置き換えられる
`FILEPATH`
  スクリプトファイルのパス。拡張子は「.scp」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、「flash:/」（フラッシュメモリーのルートディレクトリー）からの相対パスとなる。あいまいさを避けるため、通常はデバイス名を含む絶対パスで指定すること
`all`
  no形式で実行するとき、すべてのスクリプトを登録解除する場合に指定する

## 使用例

対象トリガー起動時に、スクリプトファイルflash:/trigger/bang.scpが起動されるよう設定する。

    awplus(config-trigger)# script 1 flash:/trigger/bang.scp

複数のスクリプトを一度に指定することもできる。

    awplus(config-trigger)# script 1 flash:/1st.scp 2 flash:/2nd.scp 3 flash:/3rd.scp

## 注意・補足事項

SDカードトリガー使用時は、SD/SDHCカード上（card:/）のスクリプトファイルを登録することはできない。
USBメモリートリガー使用時は、USBメモリー上（usb:/）のスクリプトファイルを登録することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド