# fiber-monitoring interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# fiber-monitoring interval <2-60>`

`(config-if)# no fiber-monitoring interval`

## コマンド説明

対象光ファイバーポートにおける受信光レベルのサンプリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5秒。

## パラメーター

`<2-60>`
  サンプリング間隔（秒）。初期値は5

## 注意・補足事項

本コマンドをサポートするモジュールについては、fiber-monitoring enableコマンドのページを参照。
AT-AR4050S-5GはSFPスロットを持たないため、本コマンドは使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド