# indicator

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# indicator <1-2> {on|off}`

## コマンド説明

本体前面 FUNCTION LED（FNC1、FNC2）の点灯・消灯を切り替える。
本コマンドは、トリガー機能と組み合わせて各種の状態表示に FUNCTION LED を利用するためのもの。

## パラメーター

`<1-2>`
  FUNCTION LEDの番号。1（FNC1 LED）、2（FNC2 LED）のいずれかを指定する
`on`
  指定したLEDを点灯状態にする
`off`
  指定したLEDを消灯状態にする

## 使用例

FNC1 LEDを点灯する。

    awplus# indicator 1 on

FNC1 LEDを消灯する。

    awplus# indicator 1 off

## 関連コマンド