# tunnel mode openvpn tap

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / OpenVPN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel mode openvpn tap`

`(config-if)# no tunnel mode`

## コマンド説明

対象トンネルインターフェースの動作モードをOpenVPN Tap（L2）に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。

## 使用例

トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードをOpenVPN Tap（L2）に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel1
    awplus(config-if)# tunnel mode openvpn tap

## 注意・補足事項

Android版およびiOS版のクライアントではTap(L2)モードでのOpenVPN接続は未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド