# utm-offload

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  UTM / UTMオフロード

## 構文

コマンド構文

`(config)# utm-offload interface IFNAME subnet A.B.C.D/M`

`(config)# no utm-offload`

## コマンド説明

UTMオフロード機能を有効にする。
no形式で実行した場合はUTMオフロード機能を無効にする。

## パラメーター

`interface IFNAME`
  オフロードデバイスを接続するインターフェース（オフロードインターフェース）
`subnet A.B.C.D/M`
  オフロードデバイスとの通信に使うIPアドレス範囲（オフロードサブネット）

## 使用例

UTMオフロード機能を有効にする。ここでは、オフロードデバイスをeth2インターフェースに接続し、同デバイスとの通信には172.20.100.0/24のサブネットを使うよう設定する。

    awplus(config)# utm-offload interface eth2 subnet 172.20.100.0/24

UTMオフロード機能を無効にする。

    awplus(config)# no utm-offload

## 注意・補足事項

オフロードサブネットのIPアドレス空間は、本製品（フォワーディングデバイス）とオフロードデバイスとの間の通信に用いられる内部的なアドレス。運用ネットワークのアドレスと重複しないように設定すること。
オフロードインターフェースには、オフロードサブネット内で一番小さいIPアドレスが自動的に設定される。このIPアドレスはオフロードデバイスとの通信にだけ使用されるもので、show ip interfaceコマンドなどの通常のコマンドでは表示されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド