# match ip address

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match ip address prefix-list PLISTNAME`

`(config-route-map)# no match ip address prefix-list`

## コマンド説明

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにmatch ip address節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ip address節を削除する。
match ip address節は、IPプレフィックスリストを用いて、経路エントリーの宛先プレフィックスを照合するもの。宛先プレフィックスとIPプレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`prefix-list PLISTNAME`
  IPプレフィックスリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド