# IPv6 / 経路制御（RIPng）

IPv6では、ダイナミックルーティング（経路制御）プロトコルとしてRIPngを使用できます。RIPngは、IPv4用のRIPバージョン2のIPv6版と考えることができます。
ここでは、RIPngの基本的な設定について解説します。
RIPng経路のフィルタリングについては「IP」の「経路制御（フィルタリング）」をご覧ください（「IP」の章ですが、共通のコマンドが多いため同章ではIPv6の経路フィルタリングについても触れています）。
Note

本製品のIPv6ホスト機能はつねに有効なため、インターフェースにIPv6アドレスを設定するだけでIPv6ホストとしての動作が可能です。ただし、IPv6パケットの転送機能（IPv6ルーティング）は初期設定で無効なため、IPv6ルーターとして動作させる場合は同機能の有効化（ipv6 forwardingコマンド）が必要です。詳しくは「IPv6」/「一般設定」をご覧ください。

## 基本設定

1. RIPngの動作に必要なRIPngサービスを有効にします。これにはservice ripngコマンドを使います。

       awplus(config)# service ripng

2. RIPngルーティングプロセスの有効化
   グローバルコンフィグモードのrouter ipv6 ripコマンドを実行し、RIPngルーティングプロセスを起動します。このコマンドを実行するとRIPngモードに移行しますが、ごく基本的な設定においてはRIPngモードで実行すべきコマンドがないため、すぐにexitコマンドを実行してグローバルコンフィグモードに戻ります。

       awplus(config)# router ipv6 rip
       awplus(config-router)# exit

3. RIPngインターフェースの有効化
   任意のインターフェースに対してインターフェースモードのipv6 router ripコマンドを実行し、該当インターフェースでRIPngパケットの送受信を有効にします。ipv6 router ripコマンドを実行すると、対象インターフェースでRIPngパケットの送受信が行われるようになるとともに、対象インターフェースの直結経路がRIPngで通知されるようになります。

       awplus(config)# interface vlan10
       awplus(config-if)# ipv6 router rip
       awplus(config-if)# exit
       awplus(config)# interface vlan20
       awplus(config-if)# ipv6 router rip
       awplus(config-if)# exit

設定は以上です。

## 詳細設定

特定のインターフェースにおいて、RIPngパケットの受信のみで送信を行わないようにするには、passive-interfaceコマンドで該当インターフェースをパッシブインターフェースに設定します。
たとえば、vlan30をパッシブインターフェースに設定するには、次のようにします。

    awplus(config)# service ripng
    awplus(config)# interface vlan30
    awplus(config-if)# ipv6 router rip
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# router ipv6 rip
    awplus(config-router)# passive-interface vlan30
    awplus(config-router)# exit

Note

パッシブインターフェースを設定する場合、passive-interfaceコマンドでインターフェースを指定するだけでなく、ipv6 router ripコマンドを実行して該当インターフェースの直結ネットワークがRIPngの通知対象になるよう設定しておく必要があります。

### 経路フィルタリング

RIPngにおける経路フィルタリングについては、「IP」の「経路制御（フィルタリング）」をご覧ください（「IP」の章ですが、共通のコマンドが多いため同章ではIPv6の経路フィルタリングについても触れています）。

## 設定や状態の確認

RIPngの設定や各種状態を確認するコマンドを紹介します。
RIPngルーティングプロセスの設定や状態を確認するにはshow ipv6 protocols ripコマンドを使います。

    awplus# show ipv6 protocols rip

RIPngインターフェースの設定を確認するにはshow ipv6 rip interfaceコマンドを使います。

    awplus# show ipv6 rip interface vlan10

RIPng経路表を確認するにはshow ipv6 ripコマンドを使います。
RIPng経路表はRIPngルーティングプロセスが独自に保持している経路データベースで、この中からメトリック的に最適と判断された経路がシステムのIPv6経路表（RIB）に登録されます。

    awplus# show ipv6 rip

IPv6経路表（RIB）を確認するにはshow ipv6 route databaseコマンドを使います。
IPv6経路表（RIB）は各種情報源から得た経路情報を蓄積するデータベースで、この中から管理距離（AD：Administrative Distance）的に最適と判断された経路がシステムのIPv6転送表（FIB）に登録されます。

    awplus# show ipv6 route database

IPv6転送表（FIB）を確認するにはshow ipv6 routeコマンドを使います。
IPv6転送表（FIB）は、IPv6パケットの転送判断時に参照するデータベースで、各宛先に対する最適な経路だけが登録されています。

    awplus# show ipv6 route