# show 5g band

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`# show 5g band`

## コマンド説明

モバイル回線の情報を表示する。

## 使用例

    awplus# show 5g band

    APN profile transmit mode LTE and NR5G only (4g-5g)

    All bands is not set
    LTE B30 and LTE B48 are closed

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## 関連コマンド