# pppoe-ac

モード
  グローバルコンフィグモード --> PPPoE ACモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] pppoe-ac NAME`

## コマンド説明

PPPoE ACサービスを作成し、該当PPPoE ACサービスの設定を行うためのPPPoE ACモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoE ACサービスの設定を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
作成したPPPoE ACサービスをpppoe-ac-serviceコマンドでインターフェースに関連付けると、該当インターフェースでPPPoE AC機能が動作するようになる。

## パラメーター

`NAME`
  PPPoE ACサービス設定名。これは設定内容に対する名称であり、PPPoEパケットにセットするサービス名とは異なるので注意（サービス名はservice-nameコマンドで指定する）

## 使用例

PPPoE ACサービス「ac1」を作成する。

    awplus(config)# pppoe-ac ac1
    awplus(config-pppoe-ac)#

PPPoE ACサービス「ac1」を削除する。

    awplus(config)# no pppoe-ac ac1
    awplus(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド