# snmp-server enable trap

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] snmp-server enable trap TRAPTYPE`

## コマンド説明

指定したSNMP通知メッセージの生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定した通知メッセージの生成を無効にする。
初期設定では、本コマンドで指定できる通知メッセージはすべて無効。
ただし、本コマンドで指定できない通知メッセージはつねに有効。

## パラメーター

`TRAPTYPE`
  通知メッセージ種別。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
  `auth`
    SNMP認証関連通知メッセージ
  `rmon`
    RMON関連通知メッセージ
  `lldp`
    LLDP（Link Layer Discovery Protocol）関連通知メッセージ
  `atmf`
    AMFバックアップ・リカバリー関連通知メッセージ
  `atmflink`
    AMF接続ポート関連通知メッセージ
  `atmfnode`
    AMFノード参加・離脱関連通知メッセージ
  `atmfguestnode`
    AMFゲストノード参加・離脱関連メッセージ
  `vrrp`
    VRRP関連通知メッセージ
  `mstp`
    xSTP関連通知メッセージ
  `cwmap`
    無線LANコントローラーAP管理状態関連メッセージ
  `low-memory`
    システムメモリー残量監視関連通知メッセージ

## 使用例

SNMP認証関連の通知メッセージを送信するよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server enable trap auth

## 注意・補足事項

本製品がサポートする通知メッセージについては弊社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/awp/rel/trap/index.html
AMF関連トラップは、原則としてAMFマスター、メンバーどちらのノードにも設定可能。ただし、atmfguestnodeに対応するトラップはAMFマスターにのみ設定可能。
なお、AMFメンバーにはatmfパラメーターのみ設定することを推奨する（atmfnode、atmflinkパラメーターを設定すると、AMFノードが参加・離脱したり、AMF接続ポートの状態が変化したりするたびにトラップが出力され、ノード数の多いネットワークでは負荷の上昇につながるため）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド