# destination

モード
  L2TPトンネルモード
カテゴリー
  VPN / L2TPv2

## 構文

コマンド構文

`(config-l2tp-tunnel)# destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-l2tp-tunnel)# no destination`

## コマンド説明

対象L2TPトンネルにおけるデリバリーパケットの終点アドレス（トンネル接続の対向装置）を指定する。
no形式で実行した場合は終点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では終点アドレス未指定。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  デリバリーパケットの終点IPv4アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv4のときだけ有効
`X:X::X:X`
  デリバリーパケットの終点IPv6アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv6のときだけ有効
`HOSTNAME`
  デリバリーパケットの終点ホスト名

## 使用例

L2TPトンネルtunnel1の終点IPアドレスを指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 4
    awplus(config-l2tp-tunnel)# destination 10.2.2.2

L2TPトンネルtunnel2の終点IPv6アドレスを指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel2
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 6
    awplus(config-l2tp-tunnel)# destination 2001:db8:2:2::2

## コマンドツリー

## 関連コマンド