# counters history

モード
  DPIモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

## 構文

コマンド構文

`(config-dpi)# counters history sample-frequency <60-3600> max-record <1-100> record-size <1-100>`

`(config-dpi)# no counters history`

## コマンド説明

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能におけるエンティティー別詳細統計（counters detailedコマンド）の履歴保存を有効化する。
no形式で実行した場合はエンティティー別詳細統計の履歴保存を無効化する。
初期設定は無効。
エンティティー別詳細統計の履歴は内蔵フラッシュメモリーに保存され、Web GUIのDPIモニタリング画面で閲覧することができる。

## パラメーター

`sample-frequency <60-3600>`
  サンプリング間隔（秒）。履歴の保存間隔を指定する
`max-record <1-100>`
  履歴ファイルの最大保持数
`record-size <1-100>`
  個々の履歴ファイルの最大サイズ（MByte）

## 使用例

エンティティー別詳細統計の履歴保存を有効にする。

    awplus(config-dpi)# counters history sample-frequency 60 max-record 10 record-size 10

エンティティー別詳細統計の履歴保存を無効にする。

    awplus(config-dpi)# no counters history

## 注意・補足事項

本コマンドは単体では意味を持たず、必ずcounters detailedコマンドと組み合わせて使用する。
エンティティー別詳細統計の履歴は、内蔵フラッシュメモリー（flash）のルートディレクトリー直下に自動作成される dpi-history ディレクトリーに保存される。このディレクトリーを削除したり、内容を手動で変更したりしないよう注意すること。
履歴ファイルの総サイズは最大で record-size × max-record (MByte) になるため、record-size、max-recordパラメーターの指定値はメモリー（RAM、フラッシュ）の空き容量（show systemコマンドで確認可能）を考慮して決めること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド