# interface

モード
  グローバルコンフィグモード --> インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# interface {IFRANGE|lo}`

`(config)# no interface IFRANGE`

## コマンド説明

指定したインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
トンネルインターフェース（tunnelX）指定時は、該当インターフェースが存在していなければ指定したトンネルインターフェースを新規に作成し、該当トンネルインターフェースの設定を行うインターフェースモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したトンネルインターフェースを削除する（no形式はトンネルインターフェースに対してのみ有効）。
本コマンドで指定できるインターフェースは次のとおり。

表 1
形式 | インターフェース種別 | 備考
ethX | WAN/SFPポート | Xはポート番号（1～2）。AT-AR4050S-5GはSFPポートなし
ethX.Y | 802.1Q Ethernetサブインターフェース | XはWAN/SFPポート番号（1～2）。AT-AR4050S-5GはSFPポートなし。Yは該当WAN/SFPポート上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
portX.Y.Z | スイッチポート | XはスタックメンバーID（本製品ではつねに1）、Yは拡張モジュールベイ番号（本製品ではつねに0）、Zはポート番号
saX | スタティックチャンネルグループ | Xはスタティックチャンネルグループ番号。これはstatic-channel-groupコマンドで指定した番号のこと
poX | LACPチャンネルグループ | XはLACPチャンネルグループ番号。これはchannel-groupコマンドで指定した番号のこと
vlanX | VLANインターフェース | XはVLAN ID（1～4094）。これはvlanコマンドで指定した番号のこと
cellular0 | USB型データ通信端末 | 本製品がサポートしているデータ通信端末をUSBポートに装着することで使用可能になる。AT-AR4050S-5Gでは未サポート
wwan0 | ワイヤレスWANインターフェース | SIMカードを装着したSIMスロットを有効にすることで5G/LTEのモバイルネットワークサービスを利用可能。AT-AR4050S-5Gのみサポート
pppX | PPPインターフェース | XはPPPインターフェース番号（0～255）。これはencapsulation pppコマンド（インターフェースモード）またはencapsulation pppコマンド（L2TPトンネルモード）で指定した番号のこと
brX | ブリッジインターフェース | Xはソフトウェアブリッジ番号（1～255）。これはbridgeコマンドで指定した番号のこと
tunnelX | トンネルインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。トンネルインターフェースの作成時には、本コマンドで任意の番号を指定できる。詳細は解説編を参照
tunnelX.Y | 802.1Qトンネルサブインターフェース | Xはトンネルインターフェース番号（0～999）。Yは該当トンネルインターフェース上のサブインターフェース番号で、encapsulation dot1qコマンドで指定したVLAN IDに等しい
lo | ループバックインターフェース | つねに「lo」

インターフェースモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。ただし、種類が異なるインターフェースを同時に指定することはできない
`lo`
  ループバックインターフェース

## 使用例

スイッチポート1.0.1～1.0.2、1.0.4の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.2,port1.0.4
    awplus(config-if)#

トンネルインターフェースtunnel0を作成する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)#

トンネルインターフェースtunnel0を削除する。

    awplus(config)# no interface tunnel0

## 注意・補足事項

下記「コマンドツリー」からもわかるように、インターフェースモードではさまざまなコマンドを実行できるが、対象インターフェースの種別によって、実際に有効なコマンドは制限される。
インターフェース名は複数指定できるが、種類の異なるインターフェースを同時に指定するとエラーになる。
複数ポートにインターフェースモードのコマンドを発行するときは、本コマンドで対象ポートを指定するときに、通常ポートとして使用できないミラーポートを含めないようにすること。ミラーポートを含めた場合、一部のポートに設定が反映されなかったり、エラーメッセージが重複して表示されたりすることがあるので注意。
サポートするチャンネルグループ（LACPおよびスタティック）の合計数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド