# tunnel remote id

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / L2TPv3

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel remote id <1-2147483647>`

`(config-if)# no tunnel remote id`

## コマンド説明

対象L2TPv3トンネルインターフェースの対向装置IDを指定する。
no形式で実行した場合は対向装置IDを未指定に戻す。
初期設定は未指定。

## パラメーター

`<1-2147483647>`
  対向装置ID

## 使用例

L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0の自装置IDと対向装置IDを指定する。対向装置では、自装置IDと対向装置IDの指定が逆になる。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel mode l2tp v3
    awplus(config-if)# tunnel local id 2
    awplus(config-if)# tunnel remote id 3

## 注意・補足事項

L2TPv3トンネルインターフェースでは自装置IDと対向装置IDの設定が必須。その際、対向装置との間で、自装置のlocal idと対向装置のremote id、自装置のremote idと対向装置のlocal idを一致させること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド