# router ipv6 vrrp

モード
  グローバルコンフィグモード --> VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] router ipv6 vrrp <1-255> IFNAME`

## コマンド説明

指定したIPv6インターフェース上にバーチャルルーターを作成し、設定のためのVRRPモードに移行する。すでに指定したバーチャルルーターが存在している場合は、該当バーチャルルーターの設定をするためVRRPモードに移行する。
no形式で実行した場合はバーチャルルーターの設定（VRRPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
本コマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
バーチャルルーターの動作を有効にするためには、少なくともバーチャルIPv6アドレスの指定（virtual-ipv6コマンド）を行った上で、enableコマンドを実行する。
VRRPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`<1-255>`
  バーチャルルーターID（VRID）
`IFNAME`
  該当バーチャルルーターが使用するIPv6インターフェース。VLANインターフェースのみサポート

## 使用例

vlan100上にバーチャルルーター（VRID=100）を作成し、設定を開始する。

    awplus(config)# router ipv6 vrrp 100 vlan100
    awplus(config-router)#

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
本コマンドをno形式で実行する場合は、あらかじめdisableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化しておくこと。
バーチャルルーターはVRIDとIPインターフェース（IFNAMEパラメーター）の組によって一意に識別される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド