# hostname

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# hostname HOSTNAME`

`(config)# no hostname`

## コマンド説明

ホスト名を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はawplus。
本コマンドで設定したホスト名は、コマンドプロンプトの先頭に表示される他、以下の用途に使われる。

- snmp-server system-nameコマンドが設定されていない場合、ホスト名はSNMPのMIB-IIオブジェクトsysNameの値としても使われる。
  （snmp-server system-nameコマンド設定時は、同コマンドで設定したシステム名がsysNameの値として使われる）
- AMF有効時、各スイッチのホスト名はAMFノード名としても使われる。
  - ホスト名が初期値のawplusの場合、AMFノード名は「host_xxxx_xxxx_xxxx」となる（「xxxx_xxxx_xxxx」の部分はMACアドレス）。

## パラメーター

`HOSTNAME`
  ホスト名。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字とハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）のみ。半角英数字で始まり、半角英数字で終わる必要がある。設定したホスト名はコマンドプロンプトの先頭に表示される。初期値はawplus

## 使用例

ホスト名として「myrouter」を設定する。コマンドプロンプトの表示が変わっていることに注意。

    awplus(config)# hostname myrouter
    myrouter(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド