# web-control

モード
  グローバルコンフィグモード --> Webコントロールモード
カテゴリー
  UTM / Webコントロール

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] web-control`

## コマンド説明

Webコントロール（URLフィルタリング）機能の設定を行うため、Webコントロールモードに移行する。
no形式で実行した場合は、Webコントロールモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## 使用例

Webコントロール機能の設定を開始する。

    awplus(config)# web-control
    awplus(config-web-control)#

Webコントロールモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no web-control
    All Web Control configuration will be removed. Proceed? (y/n): y ↓

## 注意・補足事項

サブネットベースNAT（netmapアクション）とは併用できない。
アンチウイルス機能を有効にした本製品同士を接続する場合は、各製品に異なるホスト名（hostnameコマンド）を設定すること。
Webコントロール（URLフィルタリング）機能とDPI Webカテゴライズ機能は同時に使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド