# auth-page-language

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# auth-page-language {en|ja}`

`(config-wireless-network-cp)# no auth-page-language`

## コマンド説明

キャプティブポータル（Web認証）における認証ページの表示言語を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
初期設定は英語（en）。

## パラメーター

`en`
  英語。初期設定
`ja`
  日本語

## 注意・補足事項

本コマンドの設定は、キャプティブポータルの動作モード（mode）が外部RADIUS認証（radius）かクリックスルー（click-through）で、なおかつ認証ページプロキシ（page-proxy-url）が無効の時だけ意味を持つ。

## コマンドツリー

## 関連コマンド