# acknowledgements enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] acknowledgements enable`

## コマンド説明

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、Wi-Fiマルチメディア（WMM）のNoAck機能を以下のとおり制御する。

- 本コマンド有効時：（NoAck無効）通常のACK動作を行う（ACKフレームを送信する）
- 本コマンド無効時：（NoAck有効）無線クライアントに対してACKフレームを送信しないよう要求する。この場合、本製品もACKフレームを送信しない

初期設定は有効（NoAck無効）。

## 注意・補足事項

本設定はWMM（wmm enable）が有効の時だけ意味を持つ。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613-R
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R
- AT-TQ6702 GEN2-R
- AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R
- AT-TQ3403-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド