# 設定例集#93: URLオフロード機能によるOffice365トラフィックのプロキシー回避

拠点側のルーターBではURLオフロード機能を使用してOffice365のエンドポイント情報を取得し、配下のデバイス用に新しいPACファイルを生成・配布します。
拠点側から外部への通信はセンター経由で行いますが、URLオフロード機能によりOffice365の通信はプロキシーサーバーを経由せず直接Office365サーバーにアクセスさせ、Office365以外の外部への通信はプロキシーサーバーを経由するようにします。

## 構成

| ルーターA (センター) | ルーターB (拠点)
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側（eth1）IPアドレス | 10.0.0.1/24 | 10.0.0.2/24
LAN側（eth2）IPアドレス | 192.168.10.1/24 |
LAN側（vlan1 / vlan1）IPアドレス | 192.168.20.1/24 | 192.168.100.1/24
DNSサーバー | 192.168.20.100 | 192.168.20.100
PACファイルサーバー待ち受けポート |  | 8080

[プロキシーサーバー]

- IPアドレス：192.168.10.100
- ポート：3128

[その他]

- ゲートウェイ、ルーターA、ルーターB間ではOSPFにより経路情報を交換。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

3. eth1、eth2、vlan1インターフェースにそれぞれIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 10.0.0.1/24

       interface eth2
        ip address 192.168.10.1/24

       interface vlan1
        ip address 192.168.20.1/24

4. 経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
   これには、service ospf、router ospf、networkの各コマンドを使います。
   OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

       service ospf
       router ospf
        network 10.0.0.0/24 area 0.0.0.0
        network 192.168.10.0/24 area 0.0.0.0
        network 192.168.20.0/24 area 0.0.0.0

5. 以上で設定は完了です。

       end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

3. eth1、vlan1インターフェースにそれぞれIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 10.0.0.2/24

       interface vlan1
        ip address 192.168.100.1/24

4. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnet、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone private
        network internal
         ip subnet 10.0.0.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network ospf
         ip subnet 224.0.0.5/32
         ip subnet 224.0.0.6/32
        network proxy
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.11.0/24
        network lan
         ip subnet 192.168.100.0/24 interface vlan1
         host vlan1
          ip address 192.168.100.1

5. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1

6. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   プロキシーサーバー宛てのTCPトラフィックを表すカスタムアプリケーション「proxy」を定義します。

       application proxy
        protocol tcp
        dport 3128

7. ファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ここではおもに、LAN側クライアントのインターネットアクセスを制限するためにファイアウォールを使用しています。
   ・rule 10 - イントラネット内の通信を許可します
   ・rule 20 - イントラネット内のOSPFパケットを許可します
   ・rule 30 - LAN側端末からプロキシーサーバーへの通信を許可します
   ・rule 40, 50 - LAN側端末からOffice365エンドポイントへのHTTP/HTTPS通信を許可します
   ・rule 60 - LAN側端末から本製品のLAN側インターフェースへの通信（PACファイルサーバーとの通信など）を許可します
   ・rule 70, 80 - LAN側端末からOffice365エンドポイント以外へのHTTP/HTTPS通信を禁止します
   ・rule 90 - 上記以外の内部から外部への通信を許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private.internal to private.internal
        rule 20 permit any from private.internal to private.ospf
        rule 30 permit proxy from private.lan to private.proxy
        rule 40 permit http from private.lan to URL_Offload.include_entries
        rule 50 permit https from private.lan to URL_Offload.include_entries
        rule 60 permit any from private.lan to private.lan.vlan1
        rule 70 deny http from private.lan to public.wan
        rule 80 deny https from private.lan to public.wan
        rule 90 permit any from private to public.wan
        protect

8. URLオフロード機能の設定を行います。LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
   ・URLオフロード機能の有効化（service url-offload）
   ・URLオフロードの設定開始（url-offload）
   ・Office365エンドポイント情報を取得するための設定開始（endpoint-source type office365）
   ・Office365エンドポイントの情報を取得するためのURL（url）
   ・エンドポイント情報の更新確認間隔（update-interval）
   ・使用するエンドポイント情報の絞り込み（filter-endpoint include）
   ・使用しないエンドポイント情報の除去（filter-entry exclude type）
   ・PACファイル内で指定するプロキシーサーバーのアドレスとポート（pac-file proxy-address）
   ・PACファイル配布用HTTPサーバーの有効化（pac-file http-server port）
   URLオフロードの詳細は「トラフィック制御」/「URLオフロード」をご覧ください。

       service url-offload
       url-offload
        endpoint-source WORLDWIDE type office365
         url https://endpoints.office.com/endpoints/worldwide
         update-interval minutes 30
         filter-endpoint include key required boolean true
         filter-entry exclude type ipv6
         filter-entry exclude type url
        pac-file proxy-address 192.168.10.100:3128
        pac-file http-server port 8080

9. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。

       ip name-server 192.168.20.100

10. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

11. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    ここでは、IPアドレスとIP設定情報に加え、プロキシー自動設定ファイル（PACファイル）のURLも通知するよう設定します。
    PACファイルのURLを通知するため、文字列形式のDHCPオプション252を定義します。これにはip dhcp optionコマンドを使います。

        ip dhcp option 252 name wpad ascii

12. ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・PACファイルURL（option）

        ip dhcp pool vlan1
         network 192.168.100.0 255.255.255.0
         range 192.168.100.10 192.168.100.200
         dns-server 192.168.100.1
         default-router 192.168.100.1
         option wpad http://192.168.100.1:8080/wpad.dat

13. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

14. 経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、service ospf、router ospf、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        service ospf
        router ospf
         network 10.0.0.0/24 area 0.0.0.0
         network 192.168.100.0/24 area 0.0.0.0

15. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     ip address 10.0.0.1/24

    interface eth2
     ip address 192.168.10.1/24

    interface vlan1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    service ospf
    router ospf
     network 10.0.0.0/24 area 0.0.0.0
     network 192.168.10.0/24 area 0.0.0.0
     network 192.168.20.0/24 area 0.0.0.0
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     ip address 10.0.0.2/24

    interface vlan1
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    zone private
     network internal
      ip subnet 10.0.0.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network ospf
      ip subnet 224.0.0.5/32
      ip subnet 224.0.0.6/32
     network proxy
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network lan
      ip subnet 192.168.100.0/24 interface vlan1
      host vlan1
       ip address 192.168.100.1
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1
    !
    application proxy
     protocol tcp
     dport 3128
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private.internal to private.internal
     rule 20 permit any from private.internal to private.ospf
     rule 30 permit proxy from private.lan to private.proxy
     rule 40 permit http from private.lan to URL_Offload.include_entries
     rule 50 permit https from private.lan to URL_Offload.include_entries
     rule 60 permit any from private.lan to private.lan.vlan1
     rule 70 deny http from private.lan to public.wan
     rule 80 deny https from private.lan to public.wan
     rule 90 permit any from private to public.wan
     protect
    !
    service url-offload
    url-offload
     endpoint-source WORLDWIDE type office365
      url https://endpoints.office.com/endpoints/worldwide
      update-interval minutes 30
      filter-endpoint include key required boolean true
      filter-entry exclude type ipv6
      filter-entry exclude type url
     pac-file proxy-address 192.168.10.100:3128
     pac-file http-server port 8080
    !
    ip name-server 192.168.20.100
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip dhcp option 252 name wpad ascii
    !
    ip dhcp pool vlan1
     network 192.168.100.0 255.255.255.0
     range 192.168.100.10 192.168.100.200
     dns-server 192.168.100.1
     default-router 192.168.100.1
     option wpad http://192.168.100.1:8080/wpad.dat
    !
    service dhcp-server
    !
    service ospf
    router ospf
     network 10.0.0.0/24 area 0.0.0.0
     network 192.168.100.0/24 area 0.0.0.0
    !
    end