# show 5g apn-profiles

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`> show 5g apn-profiles`

## コマンド説明

APNプロファイルの一覧を表示する。

## 使用例

    awplus> show 5g apn-profiles
    APN Profiles

    No.  Profile       Parameter       Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    1    spmode        APN Name        spmode.ne.jp
    1    spmode        User Name       Not Set
    1    spmode        Password        Not Set
    1    spmode        Authentication  Not Set
    1    spmode        PDP Type        ipv4v6
    1    spmode        Carrier         Not Set
    1    spmode        Transmit Mode   LTE and NR5G only (4g-5g)
    1    spmode        Config Error    No

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## 関連コマンド