# provider

モード
  IPレピュテーションモード
カテゴリー
  UTM / IPレピュテーション

## 構文

コマンド構文

`(config-ip-reputation)# provider {lac & proofpoint}`

## コマンド説明

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能が使うIPレピュテーションデータベースの提供元を指定する。
各カテゴリーに対するデフォルトアクションは通知のみだが、category actionコマンドでカテゴリーごとのアクションを指定できる。

## パラメーター

`lac`
  株式会社ラックの脅威情報リストを使用する
`proofpoint`
  Proofpoint社のIPレピュテーションデータベースを使用する。同データベースには、脅威分析によって危険性があると判断されたIPアドレスの情報がカテゴリーごとに登録されている。カテゴリーの一覧はshow ip-reputation categoriesコマンドで確認可能。また、各カテゴリーの詳細は解説編を参照

## 使用例

IPレピュテーション機能において、ラックの脅威情報リストとProofpointのIPレピュテーションデータベースの両方を使う。

    awplus(config)# ip-reputation
    awplus(config-ip-reputation)# provider lac proofpoint

## 注意・補足事項

protectコマンドでIPレピュテーション機能を有効化するには、あらかじめ本コマンドでIPレピュテーションデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能とファイアウォール機能を併用する場合は、IPレピュテーションデータベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド