# max-paths ibgp

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# max-paths ibgp <2-64>`

`(config-router-af)# no max-paths ibgp`

## コマンド説明

同一宛先に対するIPv6 iBGP経路エントリー（ECMPパス）の最大数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
未設定時の最大数は1（ECMP無効）。

## パラメーター

`<2-64>`
  同一宛先に対するIPv6 iBGP経路エントリーの最大数。非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）に対する設定の場合は`<2-8>`

## 使用例

グローバルVRFインスタンスに対する設定

    awplus(config-router)# address-family ipv6 unicast
    awplus(config-router-af)# max-paths ibgp 4

非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）に対する設定

    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf red
    awplus(config-router-af)# max-paths ibgp 4

## コマンドツリー

## 関連コマンド