# sim enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] sim enable {sim1|sim2}`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールのSIMスロットを有効にする。
no形式で実行した場合はSIMスロットを無効にする。
初期状態はどのスロットも無効。

## パラメーター

`sim1`
  SIM1スロット
`sim2`
  SIM2スロット

## 使用例

SIM1スロットを有効にする。

    awplus(config)# sim enable sim1

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド