# spanning-tree max-age

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree max-age <6-40>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

## コマンド説明

最大エージタイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<6-40>`
  最大エージタイム。ルートブリッジからBPDUが届かなくなったことを認識するまでの時間（秒）。この時間内にBPDUを受信できなかった場合、各ブリッジはスパニングツリーの再構成を開始する。2×（ハロータイム + 1）以上、かつ、2×（フォワードディレイタイム - 1）以下でなくてはならない。初期値は20秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド