# show sflow interface

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`# show sflow interface [IFRANGE]`

## コマンド説明

各インターフェースにおけるsFlowエージェントのサンプリング/ポーリング設定の情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はsFlowをサポートするすべてのポートが対象となる

## 使用例

    awplus# show sflow interface

    sFlow Port Configuration:
      Default Values:
        Sampling Rate ........... 0 pkts (= disabled)
        Max Sample Header Size .. 128 bytes
        Polling Interval ........ 0 secs (= disabled)

                   Sampling     Max Header     Polling
                     Rate          Size        Interval
    Port         (1 in N pkts)    (bytes)       (secs)
    ---------------------------------------------------
    eth2                 0          128             0
    eth1                 0          128             0
    br0                  0          128             0
    vlan1                0          128             0
    br1                  0          128             0
    ppp0                 0          128             0
    tunnel1              0          128             0

## 関連コマンド