# transition-mode

モード
  VRRPモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# transition-mode {true|false}`

## コマンド説明

VRRPv3上で、VRRPv2ルーターとの接続のためにVRRPv2パケットを送信する。
初期設定はfalse（送信しない）。

## パラメーター

`true`
  VRRPv2パケットを送信する
`false`
  VRRPv2パケットを送信しない

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# router vrrp 5 vlan2
    awplus(config-router)# transition-mode true

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド