# encapsulation ppp

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] encapsulation ppp <0-255>`

## コマンド説明

対象インターフェース上にPPPインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象インターフェース上の指定したPPPインターフェースを削除する。
PPPインターフェースを作成可能な下位インターフェースは次のとおり。

- Ethernetインターフェース（ethX）
- ブリッジインターフェース（brX）
- USB型データ通信端末（cellular0）

本コマンドで作成したPPPインターフェースにはインターフェース名「pppX」（Xは本コマンドで指定するPPPインターフェース番号）が割り当てられ、PPPインターフェースを対象とするインターフェースモードコマンドを使ってPPP接続の設定が可能。

## パラメーター

`<0-255>`
  PPPインターフェース番号

## 使用例

Ethernetインターフェースeth1上にPPP（PPPoE）インターフェースppp0を作成する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# encapsulation ppp 0

USB型データ通信端末cellular0上にPPPインターフェースppp1を作成する。

    awplus(config)# interface cellular0
    awplus(config-if)# encapsulation ppp 1

Ethernetインターフェースeth1上のPPP（PPPoE）インターフェースppp0を削除する。本コマンドをno形式で実行するときは、あらかじめPPPインターフェースをshutdownコマンドで無効化しておく必要があることに注意。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# shutdown
    awplus(config-if)# exit
    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no encapsulation ppp 0

## 注意・補足事項

本コマンドはEthernetインターフェース（ethX）、ブリッジインターフェース（brX）、USB型データ通信端末（cellular0）に対してのみ有効。
ソフトウェアブリッジに所属するEthernetインターフェース（ethX）上にはPPP（PPPoE）インターフェースを作成できない。その場合は、該当ブリッジインターフェース（brX）上にPPP（PPPoE）インターフェースを作成することで、メンバーポートのethX経由でPPPoE接続が可能になる。
ソフトウェアブリッジに所属するVLANインターフェース側から本製品自身がPPPoE接続を行う構成は未サポート。
no形式で実行するときは、あらかじめ削除対象のPPPインターフェースを無効化（shutdown）しておく必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド