# match ip next-hop

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match ip next-hop prefix-list PLISTNAME`

`(config-route-map)# no match ip next-hop prefix-list`

## コマンド説明

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにmatch ip next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ip next-hop節を削除する。
match ip next-hop節は、IPプレフィックスリストを用いて、経路エントリーのネクストホップアドレスを照合するもの。ネクストホップアドレスとIPプレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`prefix-list PLISTNAME`
  IPプレフィックスリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド