# stoat discovery

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] stoat discovery {dhcp-snooping|lldp|mdns|wireless|wireless-rfscan|dot1x}`

## コマンド説明

各種機能を利用したSTOATソース機能（デバイスを検出してSTOATコレクターに通知する機能）を有効化する。
no形式で実行した場合は指定した機能を利用したSTOATソース機能を無効化する。
初期状態ではすべて無効。
本コマンドの設定は、利用する機能が正しく動作していないと意味を持たない。

## パラメーター

`dhcp-snooping`
  DHCP Snooping
`lldp`
  LLDP
`mdns`
  mDNS
`wireless`
  無線LANコントローラーおよびAT-TQRシリーズの無線AP機能
`wireless-rfscan`
  AT-TQRシリーズの隣接AP検出機能
`dot1x`
  ポート認証

## 使用例

DHCP Snoopingを利用したSTOATソース機能の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery dhcp-snooping

LLDPを利用したSTOATソース機能の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery lldp

mDNSを利用したSTOATソース機能の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery mdns

無線LANコントローラーやAT-TQRシリーズの無線AP機能を利用したSTOATソース機能の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery wireless

AT-TQRシリーズの隣接AP検出機能を利用したSTOATソース機能の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery wireless-rfscan

ポート認証機能を利用したSTOATソース機能の動作を有効にする。

    awplus(config)# stoat discovery dot1x

## 注意・補足事項

デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。
AT-TQRシリーズではdhcp-snoopingパラメーターは未サポート。
mdnsパラメーターはAT-TQRシリーズでのみサポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド