# usb-port enable

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# [no] usb-port enable`

## コマンド説明

AP本体のUSBポートを有効にする。
no形式で実行した場合はUSBポートを無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APに対してのみ有効。

- AT-TQ7613
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7613-R
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ3403-R

AT-TQRシリーズでログをUSBメモリーに保存するには、あらかじめ本コマンドでUSBポートを有効にする必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド