# lldp tlv-select

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] lldp tlv-select TLVTYPES`

## コマンド説明

指定した情報要素（TLV）を対象スイッチポートからLLDPで送信するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定した情報要素を送信しないよう設定する。
初期設定では、規格上必須とされる3つの情報要素（シャーシ識別子、ポート識別子、情報の有効期間）だけを送信し、オプションの情報要素は送信しない。

## パラメーター

`TLVTYPES`
  オプション情報要素の種類。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
  `port-description`
    対象ポートの説明文字列（Port Description TLV）。内容はMIB-IIのifDescrと同じ。インターフェースモードのdescriptionコマンドで設定可能
  `system-name`
    システム名（System Name TLV）。snmp-server system-nameコマンド設定時は同コマンドで設定したシステム名、snmp-server system-nameコマンド未設定時はhostnameコマンドで設定したホスト名が使用される
  `system-description`
    システムの説明文字列（System Description TLV）。内容はMIB-IIのsysDescrと同じ
  `system-capabilities`
    システムの能力リスト（System Capabilities TLV）。ルーター、ブリッジなど、どんな機能を持つ機器であるかを示す
  `management-address`
    対象ポートの管理用アドレス（Management Address TLV）。lldp management-addressコマンドで設定可能
  `port-vlan`
    対象ポートが所属するタグなしVLAN（Port VLAN ID TLV）
  `port-and-protocol-vlans`
    対象ポートが所属するプロトコルVLANのリスト（Port And Protocol VLAN ID TLV）
  `vlan-names`
    対象ポートが所属するすべてのVLAN（VLAN名とVLAN ID）のリスト（VLAN Name TLV）
  `protocol-ids`
    対象ポートがサポートするプロトコル（プロトコル番号）のリスト（Protocol Identity TLV）
  `mac-phy-config`
    対象ポートにおけるオートネゴシエーションの状態、実際の通信速度・デュプレックスモードなど（MAC/PHY Configuration/Status TLV）。lldp med-tlv-selectコマンドでcapabilitiesオプション（LLDP-MED Capabilities TLV）を有効にしているときは、本オプションが有効化されていなくてもMAC/PHY Configuration/Status TLVが自動的に有効化される
  `power-management`
    対象ポートのPoE情報（Power Via MDI TLV）
  `link-aggregation`
    対象ポートのリンクアグリゲーション情報（Link Aggregation TLV）
  `max-frame-size`
    対象ポートがサポートする最大Ethernetフレームサイズ（Maximum Frame Size TLV）
  `all`
    上記すべてのオプション情報要素

## 使用例

ポート1.0.1に対して、サポートするすべての情報要素をLLDPで送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# lldp tlv-select all

## 注意・補足事項

LLDPパケットの送信が有効なスイッチポートでは、本コマンドの設定にかかわらず、次に示す必須の情報要素はつねに送信される。

Chassis ID TLV | シャーシ識別子。情報を送信する機器本体の識別子
Port ID TLV | ポート識別子。情報を送信するポートの識別子
Time To Live TLV | 送信する情報の有効期間

本コマンドでは複数の情報要素を指定できるが、指定順序は意味を持たない（LLDPパケットには、規格によって定められた順序で情報要素が格納されるため）。
「TLV」は「Type Length Value」の略。LLDPの情報要素が、種類（Type）、長さ（Length）、内容（Value）の3つのフィールドで構成されているため、こう呼ばれる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド