# pppoe-ac-service

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] pppoe-ac-service NAME`

## コマンド説明

対象インターフェースにPPPoE ACサービスを関連付け、PPPoE ACとして動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoE ACサービスの関連付けを削除する。
1つのインターフェースにはPPPoE ACサービスを2つまで関連付けられる。

## パラメーター

`NAME`
  PPPoE ACサービス設定名（pppoe-acコマンドで指定した名前）

## 使用例

vlan1インターフェースにPPPoEサービスac1を関連付け、PPPoE ACとして動作するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan1
    awplus(config-if)# pppoe-ac-service ac1

## 注意・補足事項

※本コマンドはVLANインターフェースおよびWANポート（ethX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド